Scenariusz 2: Cichy Zabójca
Sytuacja:
Biogazownia od dwóch miesięcy pracuje stabilnie, wykorzystując mieszankę gnojowicy świńskiej i kiszonki z żyta. Właściciel uzyskał dostęp do taniego pomiotu kurzego i od trzech tygodni stopniowo zastępuje nim część gnojowicy, aby zwiększyć "gęstość energetyczną" wsadu. Temperatura procesu jest stabilna (42°C), a wskaźnik FOS/TAC utrzymuje się na idealnym poziomie. Mimo to, produkcja gazu jest o 15% niższa niż oczekiwano i lekko niestabilna.
Dane z laboratorium:
●	pH: 8,1
●	FOS/TAC: 0,28
●	Całkowity Azot Amonowy (N-NH₄): 4800 mg/L (wzrost z 2500 mg/L)
●	Produkcja gazu: Niestabilna, średnio o 15% niższa od obliczeń.
●	Zawartość metanu (CH4): 51-53%
Pytania do grupy:
1.	Dlaczego, mimo idealnego wskaźnika FOS/TAC, produkcja gazu jest obniżona? Jaki proces jest prawdopodobnie hamowany?
2.	Jaki parametr jest tutaj kluczowym wskaźnikiem problemu i dlaczego jest on niebezpieczny dla metanogenów, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym pH?
3.	Jakie długoterminowe zmiany w strategii karmienia byście zarekomendowali, aby bezpiecznie wykorzystać pomiot kurzy?
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