Scenariusz 3: Widmo Kożucha
Sytuacja:
[bookmark: _GoBack]Instalacja od lat działa na kiszonce z kukurydzy i gnojowicy bydlęcej. Z powodu suszy, tegoroczna kiszonka ma znacznie wyższą zawartość suchej masy i jest bardziej włóknista. Od miesiąca operator zauważa, że jedno z dwóch mieszadeł w fermentorze głównym wykazuje wyższy pobór prądu i czasem się wyłącza. Produkcja gazu lekko spadła, a temperatura w górnej części fermentora jest o 2°C niższa niż w dolnej.
Dane z panelu sterowania i obserwacji:
1. pH: 7,5
1. FOS/TAC: 0,33 (lekko podwyższony, ale stabilny)
1. Produkcja gazu: Spadek o około 10% w ciągu miesiąca.
1. Obserwacja przez wziernik: Na powierzchni tworzy się gruba, zbita warstwa substratu (kożuch). Bulgotanie gazu jest nierównomierne, głównie przy krawędziach.
1. Alarmy: Okresowe alarmy przeciążenia na jednym z mieszadeł.
Pytania do grupy:
1. Jaki problem fizyczny rozwija się w fermentorze i jak wpływa on na proces biologiczny?
1. Połączcie dane: dlaczego temperatura jest nierównomierna i jak to się ma do problemów z mieszadłem i nową kiszonką?
1. Jakie działania (zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe) powinien podjąć operator, aby rozwiązać ten problem i zapobiec mu w przyszłości?
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