Tabela 8: Karty informacyjne substratów (przykładowe dane do ćwiczenia) 
	Substrat                        
	s.m. (%) 
	s.m.o. (% s.m.) 
	Uzysk CH₄ (m³/t s.m.o.) 
	C:N (orient.) 
	Kluczowe uwagi                                              

	Gnojowica świńska              
	6        
	80              
	350                    
	6:1            
	Baza płynna, wysoki N-NH₄ 

	Kiszonka z kukurydzy            
	33        
	95              
	380                    
	30:1          
	Główny substrat energetyczny                                

	Wysłodki buraczane (świeże)    
	24        
	94              
	420                    
	25:1          
	Wysoki potencjał, sezonowe, wymagają magazynowania        

	Serwatka                        
	6        
	88              
	400                    
	12:1          
	Szybko fermentuje (ryzyko zakwaszenia), płynna          

	Pomiot kurzy (ściółkowy)        
	60        
	70              
	320                    
	8:1            
	Bardzo wysoki N (ryzyko NH₃), wymaga rozcieńczenia    

	Kiszonka z trawy                
	30        
	90              
	340                    
	20:1          
	Dobry uzupełniacz, zmienna jakość                            

	Słoma pszenna                  
	88        
	95              
	220                    
	90:1          
	Wolny rozkład (lignina), wymaga rozdrobnienia, podnosi C:N 








	SUBSTRAT
	SM
[%]
	OSM
[% SM]
	N
	NH4
	P
	uzysk biogazu
	zawartość CH4
[% obj.]

	
	
	
	[% SM]
	[m³/t śm]
	[m³/t OSM]
	

	nawozy naturalne

	gnojowica bydła
	8-11
	75-82
	2,6-6,7
	1-4
	0,5-3,3
	20-30
	200-500
	60

	gnojowica świń
	ok. 7
	75-86
	6-18
	3-17
	2-10
	20-35
	300-700
	60-70

	obornik bydła
	ok. 25
	68-76
	1,1-3,4
	0,22-2
	1-1,5
	40-50
	210-300
	60

	obornik świń
	20-25
	75-80
	2,6-5,2
	0,9-1,8
	2,3-2,8
	55-65
	270-450
	60

	obornik kurzy
	ok. 32
	63-80
	5,4
	0,39
	b.d.
	70-90
	250-450
	60

	surowce odnawialne

	kiszonka kukurydzy
	20-35
	85-95
	1,1-2
	0,15-0,3
	0,2-0,3
	170-220
	450-700
	50-55

	żyto GPS
	30-35
	92-98
	4,0
	0,57
	0,71
	170-220
	550-680
	ok. 55

	burak cukrowy
	23
	90-95
	2,6
	0,2
	0,4
	170-180
	800-860
	53-54

	burak z zw. masie
	12
	75-85
	1,9
	0,3-0,4
	0,3
	75-100
	620-850
	53-54

	burak o zw. zawartości
	12
	75-85
	1,9
	0,3-0,4
	0,4
	75-100
	620-850
	53-54

	nać buraka
	16
	75-80
	0,2-0,4
	b.d.
	0,7-0,9
	ok. 70
	550-600
	54-55

	kiszonka trawy
	25-50
	70-95
	3,5-6,9
	6,9-19,8
	0,4-0,8
	170-200
	550-620
	54-55
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	[m³/t śm]
	[m³/t OSM]
	

	substraty pochodzące z przemysłu rolniczego związane z dalszą obróbką

	wysłodziny browarniane
	20-25
	70-80
	4-5
	b.d.
	1,5
	105-130
	580-750
	59-60

	wywar zbożowy
	6 - 8
	83-88
	6-10
	
	3,6-6
	30-50
	430-700
	58-65

	wywar ziemniaczany
	6 - 7
	85-95
	5-13
	
	0,9
	36-42
	400-700
	58-65

	wywar owocowy
	2 – 3
	ok. 95
	b.d.
	
	0,73
	10-20
	300-650
	58-65

	wycierka (świeża)
	ok. 13
	ok.90
	0,5-1
	0,04
	0,1-0,2
	80-90
	650-750
	52-65

	sok
	3,7
	70-75
	4-5
	0,8-1
	2,5-3
	50-56
	1500-2000
	50-60

	woda procesowa
	1,6
	65-90
	7-8
	0,6-0,8
	2-2,5
	55-65
	3000-4500
	50-60

	wysłodki prasowane
	22 - 26
	ok. 95
	b.d.
	
	b.d.
	60-75
	250-350
	70-75

	melasa
	80 - 90
	85-90
	1,5
	
	0,3
	290-340
	360-490
	70-75

	wytłoki jabłkowe
	25-45
	85-90
	1,1
	
	0,3
	145-150
	660-680
	65-70

	wytłoki owocowe
	25-45
	90-95
	1-1,2
	
	0,5-0,6
	250-280
	590-660
	65-70

	wytłoki winorośli
	40-50
	80-90
	1,5-3
	
	0,8-1,7
	250-270
	640-690
	65-70
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	surowce organiczne z obiektów komunalnych / odpadki rzeźnicze

	resztki pożywienia i przet. prod. spoż.
	9-37
	80-98
	0,6-5
	0,011,1
	0,3-1,5
	50-480
	200-500
	45-61

	odpady sklepowe
	5-20
	80-90
	3-5
	b.d.
	0,8
	45-110
	400-600
	60-65

	tłuszcz z odtłuszczaczy
	2-70
	75-93
	0,1-3,6
	0,02-1,5
	0,1-0,6
	11-450
	ok. 700
	60-72

	treść żołądkowa (świnie)
	12-15
	75-86
	2,5-2,7
	b.d.
	1,05
	20-60
	250-450
	60-70

	treść żwaczy
	11-19
	80-90
	1,3-2,2
	0,4-0,7
	1,1-1,6
	20-60
	200-400
	58-62

	flotat
	5-24
	80-95
	3,2-8,9
	0,01-0,06
	0,9-3
	35-280
	900-1200
	60-72



