Sytuacja: Inwestor planuje biogazownię 1 MW w odległości 600m od zabudowy. W KIP zadeklarował niskie oddziaływanie.
Krok 1 (KIP): Mieszkańcy zgłaszają obawy o hałas. Organ, na wniosek RDOŚ, wydaje postanowienie o konieczności sporządzenia Raportu OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy akustycznej.
Krok 2 (Raport OOŚ): Inwestor zleca analizę akustyczną. Modelowanie wykazuje, że bez dodatkowych zabezpieczeń hałas z jednostki CHP i wentylatorów na granicy najbliższej działki mieszkalnej wyniesie 48 dB(A) w porze nocnej.
Krok 3 (Ocena): Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 40 dB(A) (lub 45 dB(A) dla zagrodowej – zależnie od planu). Następuje przekroczenie norm.
Krok 4 (Działania minimalizujące): Ekspert środowiskowy w Raporcie OOŚ musi zaproponować działania. Proponuje:
1. Zastosowanie kontenera CHP o podwyższonej izolacyjności akustycznej (gwarantującej np. 70 dB(A) w odległości 1m).
2. Zastosowanie tłumików wylotowych spalin o wysokiej skuteczności.
3. Lokalizację budynku CHP po stronie przeciwnej do zabudowy.
4. Budowę ekranu akustycznego o wysokości 4m wzdłuż granicy działki od strony zabudowy.
Krok 5 (Decyzja DUŚ): Organ wydaje decyzję środowiskową, w której wpisuje jako wiążące warunki wszystkie 4 powyższe punkty.
Krok 6 (PnB): Inwestor w projekcie budowlanym musi uwzględnić kontener o określonych parametrach, tłumiki i ekran akustyczny. Bez tego nie dostanie PnB.
Pytania do dyskusji:
· Co by się stało, gdyby inwestor pominął analizę hałasu w Raporcie OOŚ? (Odpowiedź: Organ mógłby odmówić uzgodnienia raportu, wezwać do uzupełnienia lub wydać decyzję negatywną).
· Jakie byłyby konsekwencje finansowe dla inwestora w opisanym przypadku? (Odpowiedź: Wzrost kosztów inwestycji o koszty dodatkowych zabezpieczeń, których być może nie przewidział w pierwotnym budżecie).
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