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· Czystość CH4: 97.5%
· Strata CH4: 1.8%
· Zużycie energii: 0.30 kWh/Nm3 biogazu (głównie pompy wody i sprężarka)
· Wymagania wstępne: H2S < 500 ppm
· Media: Duży obieg wody procesowej, konieczne chłodzenie wody.
· CAPEX: Średni (10 mln PLN)
· OPEX: Wysoki (energia elektryczna, uzdatnianie i uzupełnianie wody)
· Uwagi: Produkt nasycony wodą, wymaga dodatkowego osuszania.
1. Przeanalizujcie "swoją" technologię.
2. Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.
3. Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.

