Grupa 2: Membrany "BrightMem 1000" (3-stopniowe)
· Producent: Bright Renewables (realny przykład)
· Czystość CH4: 99.0%
· Strata CH4: < 0.5% (dzięki 3 stopniom i recyrkulacji)
· Zużycie energii: 0.22 kWh/Nm3 biogazu (głównie sprężarki)
· Wymagania wstępne: H2S < 50 ppm, Siloksany < 5 mg/m3
· Media: Brak (poza energią)
· CAPEX: Wysoki (15 mln PLN)
· OPEX: Średni (energia + okresowa wymiana membran co 7-10 lat)
· Uwagi: Prostota obsługi, modułowość.

1. Przeanalizujcie "swoją" technologię.
2. Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.
3. Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.

