Grupa 3: Płuczka Aminowa "ChemClean 1000"
· Czystość CH4: 99.8%
· Strata CH4: < 0.1%
· Zużycie energii: 0.15 kWh/Nm3 (elektryczna) + 0.6 kWh/Nm3 (cieplna - para)
· Wymagania wstępne: H2S < 10 ppm (wymaga bardzo dobrego odsiarczania wstępnego)
· Media: Energia cieplna (para 120st.C), uzupełnianie aminy
· CAPEX: Wysoki (16 mln PLN)
· OPEX: Bardzo wysoki (jeśli ciepło nie jest darmowe), koszty chemikaliów.
· Uwagi: Najwyższa czystość i najniższe straty.

1. Przeanalizujcie "swoją" technologię.
2. Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.
3. Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.


