Grupa 4: Kriogenika "CryoPur 1000" (BioLNG + LCO2)
· Producent: CryoPur (realny przykład)
· Czystość CH4: > 99.5% (jako BioLNG)
· Strata CH4: < 0.2%
· Zużycie energii: 0.45 kWh/Nm3 biogazu (głównie chłodzenie i sprężanie)
· Wymagania wstępne: H2S < 20 ppm, Siloksany < 10 mg/m3
· Media: Energia elektryczna
· CAPEX: Bardzo wysoki (25 mln PLN)
· OPEX: Wysoki (energia), ale generuje dodatkowy przychód ze sprzedaży LCO2.
· Uwagi: Produkuje paliwo gotowe dla transportu ciężkiego (BioLNG).

1. Przeanalizujcie "swoją" technologię.
2. Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.
3. Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.



