Scenariusz 1: Nerwowy Rozruch
Sytuacja:
Biogazownia jest w trzecim tygodniu rozruchu technologicznego. Substratem bazowym jest gnojowica bydlęca i inokulum z działającej instalacji. Operator, chcąc szybko osiągnąć zakładaną produkcję gazu, od kilku dni stopniowo zwiększa dawkę łatwo fermentującej kiszonki z kukurydzy. Początkowo produkcja gazu wzrosła, ale w ciągu ostatnich 48 godzin gwałtownie spadła, a gaz ma kwaśny zapach.
[bookmark: _GoBack]Dane z laboratorium:
1. pH: 6,7 (spadek z 7,4 w ciągu 3 dni)
1. FOS/TAC: 0,85 (wzrost z 0,35)
1. Stężenie LKT: Wysokie, dominuje kwas propionowy i masłowy.
1. Produkcja gazu: Spadek o 40% w ciągu 48h.
1. Zawartość metanu (CH4): Spadek z 54% do 45%.
Pytania do grupy:
1. Co jest główną przyczyną problemu?
1. Dlaczego stosunek FOS/TAC jest tak wysokim i co to oznacza dla równowagi w fermentorze?
1. Zaproponujcie szczegółowy, 3-etapowy plan działania dla operatora na najbliższe 72 godziny.

ODPOWIEDŹ:
