Ćwiczenie 2 - Studium Przypadku: Wybór Zastosowania
Scenariusz: Jesteście właścicielami biogazowni 1 MWe (produkcja ok. 500 Nm3/h biogazu 60% CH4). Wasza umowa na sprzedaż energii elektrycznej w systemie FiP wygasa za 2 lata. Rozważacie przejście na produkcję biometanu.
Dane lokalizacyjne:
· Opcja A (Sieć gazowa): Najbliższy gazociąg średniego ciśnienia znajduje się 8 km od biogazowni. Wstępny kosztorys przyłącza (budowa gazociągu + stacja wtłaczania) to 12 mln PLN.
· Opcja B (Transport lokalny): W promieniu 30 km znajduje się duża firma transportowa (150 TIR-ów) oraz lokalny PKS (50 autobusów), obaj zainteresowani przejściem na paliwa gazowe i podpisaniem długoterminowych kontraktów na odbiór paliwa.
· Opcja C (Brak odbioru ciepła): Nie macie żadnego odbiorcy ciepła oprócz własnych fermentorów (które zużywają 40% ciepła z CHP). Chłodnica awaryjna pracuje przez większość roku
Pytania do dyskusji w grupach:
1. Biorąc pod uwagę koszt (Opcja A) i dostępność odbiorców (Opcja B), które zastosowanie biometanu (wtłaczanie do sieci czy transport) wydaje się bardziej realistyczne biznesowo w tej lokalizacji? Dlaczego?
2. Jeśli wybierzecie transport (Opcja B), jaki produkt byście zaoferowali dla PKS (autobusy), a jaki dla firmy transportowej (TIR-y)? (Odpowiedź: BioCNG dla autobusów, BioLNG dla TIR-ów).
3. Jaka technologia uszlachetniania (PSA, Membrany, Kriogenika) byłaby najbardziej adekwatna do obsługi rynku transportowego (Opcja B)? (Wskazówka: Kriogenika produkuje bezpośrednio BioLNG, pozostałe wymagają dodatkowego skroplenia lub sprężenia).
4. Jakie dodatkowe inwestycje (poza samą oczyszczalnią) byłyby konieczne do obsługi Opcji B? (np. stacja tankowania BioCNG, instalacja skraplająca i zbiorniki kriogeniczne dla BioLNG, cysterny).


